吕梁市生态环境保护委员会办公室文件
吕环委办发〔2026〕11号
吕梁市生态环境保护委员会办公室

关于2026年1月地表水环境质量

状况的通报

各县（市、区）人民政府:

根据山西省生态环境监测和应急保障中心反馈的地表水环境质量监测数据，现将全市2026年1月地表水环境质量状况通报如下:

一、1月水环境质量状况

（一）国考断面水质状况

2026年1月，我市国考断面整体水质状况为良好，同比有所改善、环比有所恶化。全市参与评价的13个地表水国考断面中，水质优良（Ⅰ~Ⅲ类）断面11个，占比84.62%，同比上升4.62个百分点、环比下降8.71个百分点；轻度污 染（Ⅳ~Ⅴ类）断面2个，占比15.38%，同比下降4.62个百分点、环比上升8.71个百分点；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为12mg/L、0.427mg/L，同比分别上升5.63%、下降17.9％。

2026年1月同比水质改善的有1个断面，为孝义市南姚断面。同比水质恶化的有1个断面，为临县碛口断面；环比水质改善的有1个断面，为汾阳市安固桥断面。环比水质恶化的有2个断面，为临县碛口断面、柳林县两河口桥断面。详见图1。

图1 2026年1月吕梁市地表水国考断面水质状况图

（二）省考断面水质状况

2026年1月，我市省考断面整体水质状况为良好，同比、环比无变化。全市参与评价的12个地表水省考断面中(官桑园断面断流、大武断面冰封)，水质优良（Ⅰ~Ⅲ类）断面10个,占比100%，同比、环比无变化；轻度污染（Ⅳ~Ⅴ类）断面0个，同比、环比无变化；重度污染（劣V类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮平均浓度分别为16mg/L、0.247mg/L，同比分别上升0.21%、下降34.7％。

2026年1月同比水质改善的有1个断面，为柳林县寨东桥断面。无环比水质改善或恶化的断面。详见图2。

图2 2026年1月吕梁市地表水省考断面水质状况图

二、地表水水质考核目标完成情况

根据生态环境部办公厅《关于印发<重点流域水生态环境保护规划>重点任务措施清单的通知》（环办水体函〔2023〕183号）及吕梁市水环境质量目标确定的2026年国考断面考核目标。2026年1月我市实际监测的13个国考断面中，有11个断面水质达到考核目标。临县碛口断面，柳林县三川河两河口桥断面未达到考核目标。

其中，临县碛口断面2-12月氨氮月均浓度控制在0.97mg/L以下；柳林县两河口桥断面2-12月总磷月均浓度控制在0.199mg/L以下。2个断面主要超标污染物详见附表3。

三、全市地表水国考断面“热点”监测数据

根据水质自动站日预警数据，2026年1月，全市共有4个“热点”监测断面，环比减少4个“热点”监测断面。1月预警频次共48次，环比减少58次。

2026年1月，湫水河碛口水站共有15天有“热点”监测数据，全月预警频次达23次，是单月全市预警次数最多的国考断面，主要超Ⅴ类指标为氨氮。1月18日氨氮最高小时浓度达3.816mg/L。

1月临县碛口水站氨氮瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达3.816mg/L。三川河两河口水站总磷瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达1.300mg/L。具体超标信息见附表4。

四、国考断面地表水环境质量排名

2026年1月，我市13个地表水国考断面环境质量状况排名依次为：兴县裴家川口、交城县北峪口、柳林县柏树坪、离石区西崖底、兴县碧村、兴县兴神大桥、岚县曲立、孝义市南姚、中阳县交口镇、汾阳市安固桥、石楼县裴沟、柳林县三川河两河口桥、临县碛口。

五、工作要求

2026年1月，我市参与评价的13个国考断面中，有2个断面水质未达到考核目标。请相关县（市、区）高度重视，深刻剖析断面未达标原因，认真梳理水环境治理薄弱环节，持续深化流域水环境问题排查整治，抓实监测预警工作，及时排查消除各类水质安全隐患，切实补齐水质治理短板，推动全市国、省考断面水质尽快达到考核目标，持续稳定优良。

附表：1.2026年1月国省考核地表水监测断面水质达

标情况表

2.2026年1月国省考核地表水监测断面水质同

比改善或恶化表

3.全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度

控制预测分析表

4.2026年1月全市地表水国考断面“热点”监测

数据表

5.2026年1月全市地表水国考断面环境质量

排名表

吕梁市生态环境保护委员会办公室

2026年3月20日

（此件主动公开）

附表1

序号	流域	所在水体	断面名称	断面级别	考核城市	当月	同比	环比	2026年水质目标	是否达标	主要超目标污染物（超标倍数）
1	汾河流域	文峪河	北峪口	国考	交城	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	是
2
文峪河	南姚	国考	孝义	Ⅱ	Ⅳ	Ⅱ	Ⅲ	是
3
磁窑河	安固桥	国考	汾阳	Ⅲ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅲ	是
4
岚河	曲立	国考	岚县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
5	黄河流域	屈产河	裴沟	国考	石楼	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	是
6
三川河	两河口桥	国考	柳林	Ⅳ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ	否	总磷0.201（0.005）
7
三川河	西崖底	国考	离石	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	是
8
三川河	交口镇	国考	中阳	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
9
湫水河	碛口	国考	临县	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	否	氨氮1.33（0.33）
10
蔚汾河	碧村	国考	兴县	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	是
11
岚漪河	裴家川口	国考	兴县	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	是
12
黄河	兴神大桥	国考	兴县	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	是
13
黄河	柏树坪	国考	柳林	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	是
14	汾河流域	文峪河	岔口	省考	交城	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
15
文峪河	冀村	省考	文水	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
16
文峪河	司马	省考	汾阳	Ⅲ	/	Ⅲ	Ⅲ	是
17
汾河	思贤村	省考	文水	Ⅲ	Ⅲ	/	Ⅲ	是
18
磁窑河	武良	省考	交城	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
19
磁窑河	裴会	省考	文水	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ	是
20
双池河	官桑园	省考	交口	/	/	/	Ⅲ	/
21	黄河流域	三川河	沙会则	省考	离石	Ⅲ	/	Ⅱ	Ⅲ	是
22
三川河	贺家塔	省考	离石	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	是
23
三川河	大武	省考	方山	/	/	Ⅲ	Ⅲ	/
24
三川河	马坊	省考	方山	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅲ	是
25
三川河	寨东桥	省考	柳林	Ⅲ	Ⅳ	Ⅲ	Ⅲ	是
2026年1月国省考核地表水监测断面水质达标情况表

附表2

2026年1月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表

序号	流域	所在水体	断面名称	断面级别	2026年1月	2025年1月	较上年同期变化情况

（改善、恶化、降类、无变化）
水质类别	水质状况	水质类别	水质状况
1	汾河 流域	文峪河	北峪口	国考	Ⅱ	优	Ⅰ	优	降类
2
文峪河	南姚	国考	Ⅱ	优	Ⅳ	轻度污染	改善
3
磁窑河	安固桥	国考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
4
岚河	曲立	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
5	黄河 流域	屈产河	裴沟	国考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
6
三川河	两河口桥	国考	Ⅳ	轻度污染	Ⅳ	轻度污染	无变化
7
三川河	西崖底	国考	Ⅱ	优	Ⅲ	良好	改善
8
三川河	交口镇	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
9
湫水河	碛口	国考	Ⅳ	轻度污染	Ⅲ	良好	恶化
10
蔚汾河	碧村	国考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
11
岚漪河	裴家川口	国考	Ⅲ	良好	Ⅰ	优	降类
12
黄河	兴神大桥	国考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
13
黄河	柏树坪	国考	Ⅰ	优	Ⅰ	优	无变化
14	汾河 流域	文峪河	岔口	省考	Ⅱ	优	Ⅱ	优	无变化
15
文峪河	冀村	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
16
文峪河	司马	省考	Ⅲ	良好	/	/	/
17
汾河	思贤村	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
18
磁窑河	武良	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
19
磁窑河	裴会	省考	Ⅲ	良好	Ⅱ	优	降类
20
双池河	官桑园	省考	/	/	/	/	/
21	黄河 流域	三川河	沙会则	省考	Ⅲ	良好	/	/	/
22
三川河	贺家塔	省考	Ⅲ	良好	Ⅲ	良好	无变化
23
三川河	大武	省考	/	/	/	/	/
24
三川河	马坊	省考	Ⅲ	良好	Ⅰ	优	降类
25
三川河	寨东桥	省考	Ⅲ	良好	Ⅳ	轻度污染	改善

附表3

全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度控制预测分析

单位：mg/L

序号	控制县（市、区）	所在水体	断面名称	1月影响目标任务主要超标污染物浓度	达目标需控制的主要污染物预测浓度
1	临县	湫水河	碛口	氨氮1.33	氨氮≤0.97
2	柳林县	三川河	三川河两河口桥	总磷0.201	总磷≤0.199

附表4

2026年1月全市地表水国考断面“热点”监测数据

县（市、区）	断面	频次	时间	项 目
兴县	碧村	2	2026/1/17	氨氮(08:00-12:00时，浓度范围为2.293-2.608mg/L,超V类标准0.15-0.30倍)
柳林县	三川河
两河口
桥	17	2026/1/2	总磷(00:00时，浓度值为1.126mg/L,超V类标准1.82倍)
2026/1/12	总磷(04:00-08:00时，浓度范围为0.409-0.596mg/L,超V类标准0.02-0.49倍)
2026/1/13	总磷(00:00-04:00时，浓度范围为0.463-0.615mg/L,超V类标准0.16-0.54倍)
2026/1/19	氨氮(04:00时，浓度值为2.344mg/L,超V类标准0.17倍)
2026/1/20	总磷(00:00、12:00时，浓度范围为0.482-0.942mg/L,超V类标准0.20-1.36倍)
2026/1/26	总磷(00:00-04:00时，浓度范围为0.406-1.300mg/L,超V类标准0.02-2.25倍)
2026/1/29	氨氮(00:00-16:00时，浓度范围为2.306-6.443mg/L,超V类标准0.15-2.22倍)
总磷(08:00-12:00时，浓度范围为0.420-0.471mg/L,超V类标准0.05-0.18倍)
2026/1/31	总磷(04:00-08:00时，浓度范围为0.635-0.970mg/L,超V类标准0.59-1.42倍)
石楼县	裴沟	6	2026/1/12	氨氮(12:00-16:00时，浓度范围为2.950-4.510mg/L,超V类标准0.48-1.26倍)
总磷(16:00时，浓度值为0.407mg/L,超V类标准0.02倍)
2026/1/13	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.395-2.937mg/L,超V类标准0.20-0.47倍)
2026/1/19	总磷(16:00时，浓度值为0.657mg/L,超V类标准0.64倍)
2026/1/26	氨氮(04:00时，浓度值为2.180mg/L,超V类标准0.09倍)

县（市、区）	断面	频次	时间	项 目
临县	碛口	23	2026/1/7	氨氮(00:00时，浓度值为2.382mg/L,超V类标准0.19倍)
2026/1/8	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.244-2.315mg/L,超V类标准0.12-0.16倍)
2026/1/9	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.506-2.697mg/L,超V类标准0.25-0.35倍)
2026/1/12	氨氮(16:00时，浓度值为2.214mg/L,超V类标准0.11倍)
2026/1/15	氨氮(00:00时，浓度值为2.176mg/L,超V类标准0.09倍)
2026/1/18	氨氮(08:00、20:00时，浓度范围为2.410-3.816mg/L,超V类标准0.20-0.91倍)
2026/1/19	氨氮(00:00时，浓度值为2.928mg/L,超V类标准0.46倍)
2026/1/20	氨氮(00:00-08:00时，浓度范围为2.314-2.633mg/L,超V类标准0.16-0.32倍)
2026/1/21	氨氮(20:00时，浓度值为2.089mg/L,超V类标准0.04倍)
2026/1/23	氨氮(12:00时，浓度值为2.643mg/L,超V类标准0.32倍)
2026/1/25	氨氮(04:00时，浓度值为2.319mg/L,超V类标准0.16倍)
2026/1/26	氨氮(00:00、20:00时，浓度范围为2.953-2.991mg/L,超V类标准0.48-0.50倍)
2026/1/27	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.084-3.098mg/L,超V类标准0.04-0.55倍)
2026/1/28	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.358-2.950mg/L,超V类标准0.18-0.48倍)
2026/1/30	氨氮(08:00时，浓度值为2.722mg/L,超V类标准0.36倍)

附表5

2026年1月全市地表水国考断面环境质量排名

排名	河流	断面	水质指数（WQI）	全省排名
1	岚漪河	裴家川口	3.3771	19
2	文峪河	北峪口	3.4464	23
3	黄河	柏树坪	3.7168	35
4	三川河	西崖底	3.7841	38
5	蔚汾河	碧村	3.8186	40
6	黄河	兴神大桥	3.8457	41
7	岚河	曲立	3.9093	43
8	文峪河	南姚	4.2891	47
9	南川河	交口镇	4.4284	51
10	磁窑河	安固桥	5.1283	60
11	屈产河	裴沟	6.0229	79
12	三川河	三川河两河口桥	6.2157	81
13	湫水河	碛口	7.2968	85

抄报：市政府。

吕梁市生态环境保护委员会办公室 2026年3月20日印发