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	吕梁市生态环境保护委员会办公室文件

	

	吕环委办发〔2026〕23号

	


吕梁市生态环境保护委员会办公室

关于2026年2月及1-2月地表水环境质量

状况的通报
各县（市、区）人民政府:

根据山西省生态环境监测和应急保障中心反馈的地表水环境质量监测数据，现将全市2026年2月地表水环境质量状况通报如下:

一、2月水环境质量状况

（一）国考断面水质状况
2026年2月，我市国考断面整体水质状况为良好，同比有所恶化、环比有所改善。全市参与评价的13个地表水国考断面中，水质优良（Ⅰ~Ⅲ类）断面12个，占比92.3%，同比下降7.7个百分点、环比上升7.7个百分点；轻度污染（Ⅳ~Ⅴ类）断面1个，占比7.7%，同比上升7.7个百分点、环比下降7.7个百分点；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮、总磷平均浓度分别为14.1mg/L、0.40mg/L、0.068mg/L，同比分别上升36.9%、8.11％、下降2.86%。
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2026年2月无同比水质改善的断面。环比水质改善的有1个断面，为临县碛口断面；同比水质恶化的有1个断面，为柳林县两河口桥断面。无环比水质恶化的断面。详见图1。

图1  2026年2月吕梁市地表水国考断面水质状况图
（二）省考断面水质状况

2026年2月，我市省考断面整体水质状况为良好，同比、环比无变化。全市参与评价的12个地表水省考断面中（官桑园断面断流），水质优良（Ⅰ~Ⅲ类）断面11个,占比100%，同比、环比无变化；轻度污染（Ⅳ~Ⅴ类）断面0个，同比、环比无变化；重度污染（劣V类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮、总磷平均浓度分别为15.9mg/L、0.260mg/L、0.043mg/L，同比分别上升7.4%、下降10.34％、30.65%。

2026年2月无同比、环比水质改善或恶化的断面。详见图2。
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图2  2026年2月吕梁市地表水省考断面水质状况图
二、1-2月水环境质量状况

（一）国考断面水质状况

2026年1-2月，我市国考断面整体水质状况为良好，同比有所下降。全市参与评价的13个地表水国考断面中，水质优良（Ⅰ~Ⅲ类）断面11个，占比84.6%，同比下降2.1个百分点；轻度污染（Ⅳ~Ⅴ类）断面2个，占比15.4%，同比上升2.1个百分点；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比无变化。主要污染物COD、氨氮、总磷平均浓度分别为13.1mg/L、0.410mg/L、0.059mg/L，同比分别上升18.0%、下降8.89％、15.71%。

2026年1-2月同比水质改善的有1个断面，为孝义市南姚断面。同比水质恶化的有1个断面，为临县碛口断面。详见图3。
图3  2026年1-2月吕梁市地表水国考断面水质状况图
（二）省考断面水质状况

2026年1-2月，我市省考断面整体水质状况为良好，同比无变化。全市参与评价的12个地表水省考断面中（官桑园断面断流），水质优良（Ⅰ~Ⅲ类）断面11个,占比100%，同比无变化；轻度污染（Ⅳ~Ⅴ类）断面0个，同比无变化；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比无变化。主要污染物COD、氨氮、总磷平均浓度分别为16.0mg/L、0.250mg/L、0.043mg/L，同比分别上升2.6%、下降26.47％、23.21％。

2026年1-2月无同比水质改善或恶化的断面，达到水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例100%的考核目标要求。详见图4。

图4  2026年1-2月吕梁市地表水省考断面水质状况图
三、地表水水质考核目标完成情况

根据山西省生态环境厅办公室《关于下达2026年各市地表水国考、省考断面水生态环境质量目标的通知》（晋环办函〔2026〕113号）确定的2026年国考断面考核目标。2026年1-2月我市实际监测的13个国考断面中，有11个断面水质达到考核目标。临县碛口断面、柳林县两河口桥断面未达到考核目标。

其中，临县碛口断面3-12月氨氮月均浓度控制在0.97mg/L以下；柳林县两河口桥断面3-12月总磷月均浓度控制在0.198mg/L以下。2个断面主要超标污染物详见附表5。
四、全市地表水国考断面“热点”监测数据

根据水质自动站日预警数据，2026年2月，全市共有5个“热点”监测断面，环比增加1个“热点”监测断面。2月预警频次共32次，环比减少16次。

2026年2月，三川河两河口桥水站共有6天有“热点”监测数据，全月预警频次达12次，是单月全市预警次数最多的国考断面，主要超Ⅴ类指标为氨氮、总磷，2月16日氨氮最高小时浓度达3.053mg/L；2月7日总磷最高小时浓度达1.346mg/L。

2月湫水河碛口水站氨氮瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达9.830mg/L。岚漪河裴家川口水站总磷瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达1.967mg/L。具体超标信息见附表6。

五、国考断面地表水环境质量排名

2026年1-2月，我市13个地表水国考断面环境质量状况排名依次为：柳林县柏树坪、交城县北峪口、兴县裴家川口、离石区西崖底、兴县兴神大桥、岚县曲立、兴县碧村、孝义市南姚、中阳县交口镇、汾阳市安固桥、石楼县裴沟、柳林县两河口桥、临县碛口。详见附表7。
2026年1-2月，我市13个地表水国考断面水质优良达标率排名依次为：兴县裴家川口、兴县碧村、中阳县交口镇、离石区西崖底、柳林县柏树坪、兴县兴神大桥、石楼县裴沟、岚县曲立、交城县北峪口、汾阳市安固桥、孝义市南姚、临县碛口、柳林县两河口桥。详见附表8。
六、工作要求

2026年1-2月，我市参与评价的13个国考断面中，有2个断面水质未达到考核目标。请相关县（市、区）进一步提高政治站位，强化责任担当，针对断面持续未达标问题开展靶向治理，深入查找水质波动根源，系统梳理治理措施落实中的堵点难点，加密监测频次，优化预警响应机制，从严从实推进流域水环境问题排查整治，坚决消除各类水质安全隐患，全面补齐治理短板，确保全市国、省考断面水质尽快稳定达到考核目标，持续巩固优良水质成果。

附表：1.2026年2月国省考核地表水监测断面水质达

标情况表

2.2026年1-2月国省考核地表水监测断面水质

达标情况表

3.2026年2月国省考核地表水监测断面水质同

比改善或恶化表

4.2026年1-2月国省考核地表水监测断面水质

同比改善或恶化表

5.全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度

控制预测分析表

6.2026年2月全市地表水国考断面“热点”监

测数据表

7.2026年1-2月全市地表水国考断面环境质量

排名表

8.2026年1-2月全市地表水国考断面水质优良

达标率表

吕梁市生态环境保护委员会办公室

2026年5月12日

（此件主动公开）

附表1

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	考核城市
	当月
	同比
	环比
	2026年水质目标
	是否达标
	主要超目标污染物（超标倍数）

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	交城
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	孝义
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	岚县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	石楼
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	柳林
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	否
	总磷0.211（0.1）

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	离石
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	8
	
	三川河
	交口镇
	国考
	中阳
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	9
	
	湫水河
	碛口
	国考
	临县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	是
	

	10
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	兴县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	11
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	12
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	是
	

	13
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	柳林
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅱ
	是
	

	14
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	交城
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	15
	
	文峪河
	冀村
	省考
	文水
	Ⅲ
	冰封
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	16
	
	文峪河
	司马
	省考
	汾阳
	Ⅱ
	冰封
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	17
	
	汾河
	思贤村
	省考
	文水
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	18
	
	磁窑河
	武良
	省考
	交城
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	19
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	文水
	Ⅲ
	冰封
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	20
	
	双池河
	官桑园
	省考
	交口
	断流
	断流
	/
	Ⅲ
	/
	

	21
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	离石
	Ⅲ
	冰封
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	22
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	23
	
	三川河
	大武
	省考
	方山
	Ⅲ
	冰封
	/
	Ⅲ
	/
	

	24
	
	三川河
	马坊
	省考
	方山
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	25
	
	三川河
	寨东桥
	省考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	


2026年2月国省考核地表水监测断面水质达标情况表

附表2
2026年1-2月份国省考核地表水监测断面水质达标情况表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	考核城市
	2026年1-2月
	2025年1-2月
	2026年水质目标
	是否达标
	主要超标污染物（超标倍数）

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	交城
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅲ
	是
	

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	孝义
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	是
	

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	岚县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	石楼
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	柳林
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	否
	总磷0.206（0.03）

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	离石
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	8
	
	三川河
	交口镇
	国考
	中阳
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	9
	
	湫水河
	碛口
	国考
	临县
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	否
	氨氮1.14（0.1）

	10
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	兴县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	11
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	兴县
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	12
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	13
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	柳林
	Ⅰ
	Ⅰ
	Ⅲ
	是
	

	14
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	交城
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	15
	
	文峪河
	冀村
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	16
	
	文峪河
	司马
	省考
	汾阳
	Ⅲ
	冰封
	Ⅲ
	是
	

	17
	
	汾河
	思贤村
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	18
	
	磁窑河
	武良
	省考
	交城
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	19
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	20
	
	双池河
	官桑园
	省考
	交口
	断流
	断流
	Ⅲ
	/
	

	21
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	离石
	Ⅲ
	冰封
	Ⅲ
	是
	

	22
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	23
	
	三川河
	大武
	省考
	方山
	Ⅲ
	冰封
	Ⅲ
	是
	

	24
	
	三川河
	马坊
	省考
	方山
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	是
	

	25
	
	三川河
	寨东桥
	省考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	


附表3

2026年2月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	2026年2月
	2025年2月
	较上年同期变化情况

（改善、恶化、降类、无变化）

	
	
	
	
	
	水质类别
	水质状况
	水质类别
	水质状况
	

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅰ
	优
	降类

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅲ
	良好
	恶化

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	8
	
	三川河
	交口镇
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	9
	
	湫水河
	碛口
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	10
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	11
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	12
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	13
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅰ
	优
	降类

	14
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	15
	
	文峪河
	冀村
	省考
	Ⅲ
	良好
	冰封
	/
	/

	16
	
	文峪河
	司马
	省考
	Ⅱ
	优
	冰封
	/
	/

	17
	
	汾河
	思贤村
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	18
	
	磁窑河
	武良
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	19
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	Ⅲ
	良好
	冰封
	/
	/

	20
	
	双池河
	官桑园
	省考
	断流
	/
	断流
	/
	/

	21
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	Ⅲ
	良好
	冰封
	/
	/

	22
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	23
	
	三川河
	大武
	省考
	Ⅲ
	良好
	冰封
	/
	/

	24
	
	三川河
	马坊
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	25
	
	三川河
	寨东桥
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化


附表4

2026年1-2月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	2026年1-2月
	2025年1-2月
	较上年同期变化情况

（改善、恶化、降类、无变化）

	
	
	
	
	
	水质类别
	水质状况
	水质类别
	水质状况
	

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅰ
	优
	降类

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅳ
	轻度污染
	改善

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅳ
	轻度污染
	无变化

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	8
	
	三川河
	交口镇
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	9
	
	湫水河
	碛口
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅲ
	良好
	恶化

	10
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	11
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	12
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	13
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	Ⅰ
	优
	Ⅰ
	优
	无变化

	14
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	15
	
	文峪河
	冀村
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	16
	
	文峪河
	司马
	省考
	Ⅲ
	良好
	冰封
	/
	/

	17
	
	汾河
	思贤村
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	18
	
	磁窑河
	武良
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	19
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	20
	
	双池河
	官桑园
	省考
	断流
	/
	断流
	/
	/

	21
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	Ⅲ
	良好
	冰封
	/
	/

	22
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	23
	
	三川河
	大武
	省考
	Ⅲ
	良好
	冰封
	/
	/

	24
	
	三川河
	马坊
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅰ
	优
	降类

	25
	
	三川河
	寨东桥
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化


附表5

全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度控制预测分析表

	序号
	控制县（市、区）
	所在水体
	断面名称
	1-2月影响目标任务主要超标污染物浓度
	达目标需控制的主要污染物预测浓度

	1
	临县
	湫水河
	碛口
	氨氮1.14
	氨氮≤0.97

	2
	柳林县
	三川河
	三川河两河口桥
	总磷0.206
	总磷≤0.198


单位：mg/L
附表6

2026年2月全市地表水国考断面“热点”监测数据
	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	汾阳市
	安固桥
	6 
	2026/2/26
	氨氮(12:00-20:00时，浓度范围为2.906-3.053mg/L,超V类标准0.45-0.53倍)

	
	
	
	2026/2/27
	氨氮(00:00-08:00时，浓度范围为2.207-2.845mg/L,超V类标准0.10-0.42倍)

	兴县
	裴家川口
	2 
	2026/2/1
	总磷(12:00时，浓度值为1.967mg/L,超V类标准3.92倍)

	
	
	
	2026/2/26
	氨氮(08:00时，浓度值为2.207mg/L,超V类标准0.10倍)

	临县
	碛口
	4 
	2026/2/1
	氨氮(12:00时，浓度值为2.218mg/L,超V类标准0.11倍)

	
	
	
	2026/2/10
	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为3.157-4.865mg/L,超V类标准0.58-1.43倍)

	
	
	
	2026/2/16
	氨氮(20:00时，浓度值为9.830mg/L,超V类标准3.92倍)
总磷(20:00时，浓度值为0.416mg/L,超V类标准0.04倍)

	柳林县
	三川河
两河口
桥
	12 
	2026/2/6
	总磷(04:00时，浓度值为1.007mg/L,超V类标准1.52倍)

	
	
	
	2026/2/7
	总磷(00:00-08:00时，浓度范围为0.448-1.346mg/L,超V类标准0.12-2.36倍)

	
	
	
	2026/2/12
	氨氮(04:00时，浓度值为2.188mg/L,超V类标准0.09倍)

	
	
	
	2026/2/15
	氨氮(12:00时，浓度值为2.079mg/L,超V类标准0.04倍)
总磷(00:00时，浓度值为0.803mg/L,超V类标准1.01倍)

	
	
	
	2026/2/16
	氨氮(00:00-04:00时，浓度范围为2.142-3.053mg/L,超V类标准0.07-0.53倍)
总磷(00:00时，浓度值为0.674mg/L,超V类标准0.68倍)

	
	
	
	2026/2/17
	氨氮(00:00-08:00时，浓度范围为2.108-2.338mg/L,超V类标准0.05-0.17倍)
总磷(00:00时，浓度值为0.455mg/L,超V类标准0.14倍)


	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项 目

	石楼县
	裴沟
	8 
	2026/2/1
	氨氮(08:00-16:00时，浓度范围为3.140-5.853mg/L,超V类标准0.57-1.93倍)
总磷(08:00-16:00时，浓度范围为0.616-1.078mg/L,超V类标准0.54-1.70倍)

	
	
	
	2026/2/6
	氨氮(08:00-12:00时，浓度范围为3.377-6.327mg/L,超V类标准0.69-2.16倍)
总磷(08:00-16:00时，浓度范围为0.445-0.837mg/L,超V类标准0.11-1.09倍)

	
	
	
	2026/2/7
	氨氮(16:00时，浓度值为2.313mg/L,超V类标准0.16倍)

	
	
	
	2026/2/14
	氨氮(04:00时，浓度值为3.180mg/L,超V类标准0.59倍)
总磷(04:00时，浓度值为0.696mg/L,超V类标准0.74倍)


附表7
2026年1-2月全市地表水国考断面环境质量排名

	排名
	河流
	断面
	水质指数（WQI）
	全省排名

	1
	黄河
	柏树坪
	3.2823
	19

	2
	文峪河
	北峪口
	3.4825
	28

	3
	岚漪河
	裴家川口
	3.6595
	34

	4
	三川河
	西崖底
	3.7841
	39

	5
	黄河
	兴神大桥
	3.8258
	42

	6
	岚河
	曲立
	3.9072
	43

	7
	蔚汾河
	碧村
	4.1813
	48

	8
	文峪河
	南姚
	4.6605
	56

	9
	南川河
	交口镇
	5.0737
	60

	10
	磁窑河
	安固桥
	5.3057
	64

	11
	屈产河
	裴沟
	5.9773
	78

	12
	三川河
	三川河两河口桥
	6.2733
	81

	13
	湫水河
	碛口
	7.0402
	86


附表8
2026年1-2月全市地表水国考断面水质优良达标率表

	序号
	河流
	断面名称
	考核城市
	1月
	2月
	1-2月平均水质
	2026年水质目标
	达标率

	1
	岚漪河
	裴家川口
	兴县
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	100%

	2
	蔚汾河
	碧村
	兴县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	100%

	3
	南川河
	交口镇
	中阳
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	4
	三川河
	西崖底
	离石
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	5
	黄河
	柏树坪
	柳林
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	100%

	6
	黄河
	兴神大桥
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	100%

	7
	屈产河
	裴沟
	石楼
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	8
	岚河
	曲立
	岚县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	9
	文峪河
	北峪口
	交城
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	10
	磁窑河
	安固桥
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	100%

	11
	文峪河
	南姚
	孝义
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	100%

	12
	湫水河
	碛口
	临县
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	50%

	13
	三川河
	两河口桥
	柳林
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	0%
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