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	吕梁市生态环境保护委员会办公室文件

	

	吕环委办发〔2026〕36号

	


吕梁市生态环境保护委员会办公室
关于2026年3月及1-3月地表水环境质量

状况的通报
各县（市、区）人民政府:

根据山西省生态环境监测和应急保障中心反馈的地表水环境质量监测数据，现将全市2026年3月地表水环境质量状况通报如下:

一、3月水环境质量状况

（一）国考断面水质状况
2026年3月，我市国考断面整体水质状况为良好，同比有所改善、环比有所恶化。全市参与评价的13个地表水国考断面中，水质优良（Ⅰ~Ⅲ类）断面11个，占比84.6%，同比上升4.6个百分点、环比下降7.7个百分点；轻度污染（Ⅳ~Ⅴ类）断面2个，占比15.4%，同比下降4.6个百分点、

环比上升7.7个百分点；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮、总磷平均浓度分别为14mg/L、0.409mg/L、0.065mg/L，同比分别上升9.76%、32.6％、2.42%。
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2026年3月同比水质改善的有2个断面，为孝义市南姚断面、汾阳市安固桥断面。无环比水质改善的断面；同比水质恶化的有1个断面，为柳林县两河口桥断面。环比水质恶化的有1个断面，为临县碛口断面。详见图1。

图1  2026年3月吕梁市地表水国考断面水质状况图
（二）省考断面水质状况

2026年3月，我市省考断面整体水质状况为良好，同比、环比无变化。全市参与评价的12个地表水省考断面中（官桑园断面断流），水质优良（Ⅰ~Ⅲ类）断面11个,占比100%，同比、环比无变化；轻度污染（Ⅳ~Ⅴ类）断面0个，同比、环比无变化；重度污染（劣V类）断面0个，同比、环比无变化。主要污染物COD、氨氮、总磷平均浓度分别为15mg/L、0.25mg/L、0.077mg/L，同比分别下降7.6%、32.5％、上升33.91%。

2026年3月无同比、环比水质改善或恶化的断面。详[image: image4.png]A
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见图2。
图2  2026年3月吕梁市地表水省考断面水质状况图
二、1-3月水环境质量状况

（一）国考断面水质状况

2026年1-3月，我市国考断面整体水质状况为良好，同比有所下降。全市参与评价的13个地表水国考断面中，水质优良（Ⅰ~Ⅲ类）断面12个，占比92.3%，同比下降1.0个百分点；轻度污染（Ⅳ~Ⅴ类）断面1个，占比7.7%，同比上升1个百分点；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比无变化。主要污染物COD、氨氮、总磷平均浓度分别为14mg/L、0.411mg/L、0.061mg/L，同比分别上升15.5%、2.35％、下降10.26%。

2026年1-3月同比水质改善的有1个断面，为孝义市南姚断面。同比水质恶化的有1个断面，为柳林县两河口桥断面。详见图3。
图3  2026年1-3月吕梁市地表水国考断面水质状况图
（二）省考断面水质状况

2026年1-3月，我市省考断面整体水质状况为良好，同比无变化。全市参与评价的12个地表水省考断面中（官桑园断面断流），水质优良（Ⅰ~Ⅲ类）断面11个,占比100%，同比无变化；轻度污染（Ⅳ~Ⅴ类）断面0个，同比无变化；重度污染（劣Ⅴ类）断面0个，同比无变化。主要污染物COD、氨氮、总磷平均浓度分别为16mg/L、0.249mg/L、0.054mg/L，同比分别下降5.17%、33.0％、9.11％。

2026年1-3月无同比水质改善或恶化的断面，达到水质优良（达到或优于Ⅲ类）断面比例100%的考核目标要求。详见图4。

图4  2026年1-3月吕梁市地表水省考断面水质状况图
三、地表水水质考核目标完成情况

根据山西省生态环境厅办公室《关于下达2026年各市地表水国考、省考断面水生态环境质量目标的通知》（晋环办函〔2026〕113号）确定的2026年国考断面考核目标。2026年1-3月我市实际监测的13个国考断面中，有12个断面水质达到考核目标。柳林县两河口桥断面未达到考核目标。

其中，柳林县两河口桥断面4-12月总磷月均浓度控制在0.187mg/L以下、氨氮月均浓度控制在0.983mg/L以下。1个断面主要超标污染物详见附表5。
四、全市地表水国考断面“热点”监测数据

根据水质自动站日预警数据，2026年3月，全市共有6个“热点”监测断面，环比增加1个“热点”监测断面。3月预警频次共50次，环比增加18次。

2026年3月，三川河两河口桥水站共有8天有“热点”监测数据，全月预警频次达18次，是单月全市预警次数最多的国考断面，主要超Ⅴ类指标为氨氮、总磷，3月4日氨氮最高小时浓度达3.643mg/L；3月29日总磷最高小时浓度达0.499mg/L。

3月三川河交口镇水站氨氮瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达10.549mg/L。三川河交口镇水站总磷瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达1.852mg/L。三川河交口镇水站化学需氧量瞬时超标浓度最高,最高小时浓度达333.6mg/L。具体超标信息见附表6。

五、国考断面地表水环境质量排名

2026年1-3月，我市13个地表水国考断面环境质量状况排名依次为：柳林县柏树坪、交城县北峪口、兴县裴家川口、兴县兴神大桥、离石区西崖底、岚县曲立、兴县碧村、孝义市南姚、汾阳市安固桥、中阳县交口镇、石楼县裴沟、柳林县两河口桥、临县碛口。详见附表7。
2026年1-3月，我市13个地表水国考断面水质优良达标率排名依次为：柳林县柏树坪、兴县兴神大桥、岚县曲立、交城县北峪口、离石区西崖底、石楼县裴沟、兴县裴家川口、汾阳市安固桥、兴县碧村、中阳县交口镇、孝义市南姚、临县碛口、柳林县两河口桥。详见附表8。
六、工作要求

2026年1-3月，我市参与评价的13个国考断面中，有1个断面水质未达到考核目标。请相关县（市、区）进一步提高政治站位，强化责任担当，针对断面持续未达标问题开展靶向治理，深入查找水质波动根源，系统梳理治理措施落实中的堵点难点，加密监测频次，优化预警响应机制，从严从实推进流域水环境问题排查整治，坚决消除各类水质安全隐患，全面补齐治理短板，确保全市国、省考断面水质尽快稳定达到考核目标，持续巩固优良水质成果。

附表：1.2026年3月国省考核地表水监测断面水质达

标情况表

2.2026年1-3月国省考核地表水监测断面水质

达标情况表

3.2026年3月国省考核地表水监测断面水质同

比改善或恶化表

4.2026年1-3月国省考核地表水监测断面水质

同比改善或恶化表

5.全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度

控制预测分析表
6.2026年3月全市地表水国考断面“热点”监

测数据表

7.2026年1-3月全市地表水国考断面环境质量

排名表

8.2026年1-3月全市地表水国考断面水质优良

达标率表
吕梁市生态环境保护委员会办公室

2026年6月17日

（此件主动公开）

附表1

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	考核城市
	当月
	同比
	环比
	2026年水质目标
	是否达标
	主要超目标污染物（超标倍数）

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	交城
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	孝义
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	汾阳
	Ⅱ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	岚县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	石楼
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	柳林
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	否
	高锰酸盐指数10.0(0.7)、氨氮1.50(0.5)、总磷0.300(0.5)

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	离石
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	8
	
	三川河
	交口镇
	国考
	中阳
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	9
	
	湫水河
	碛口
	国考
	临县
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	否
	化学需氧量21.0(0.05)

	10
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	兴县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	11
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	12
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	是
	

	13
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	柳林
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	是
	

	14
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	交城
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	15
	
	文峪河
	冀村
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	16
	
	文峪河
	司马
	省考
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	17
	
	汾河
	思贤村
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	18
	
	磁窑河
	武良
	省考
	交城
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	19
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	20
	
	双池河
	官桑园
	省考
	交口
	断流
	断流
	断流
	Ⅲ
	/
	

	21
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	22
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	23
	
	三川河
	大武
	省考
	方山
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	24
	
	三川河
	马坊
	省考
	方山
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	25
	
	三川河
	寨东桥
	省考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	


2026年3月国省考核地表水监测断面水质达标情况表

附表2
2026年1-3月份国省考核地表水监测断面水质达标情况表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	考核城市
	2026年1-3月
	2025年1-3月
	2026年水质目标
	是否达标
	主要超标污染物（超标倍数）

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	交城
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅲ
	是
	

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	孝义
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	是
	

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	岚县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	石楼
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	柳林
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	否
	总磷0.237(0.2)、氨氮1.05(0.05)

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	离石
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	8
	
	三川河
	交口镇
	国考
	中阳
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	9
	
	湫水河
	碛口
	国考
	临县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	10
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	11
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	兴县
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	12
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	13
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	柳林
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅲ
	是
	

	14
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	交城
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	15
	
	文峪河
	冀村
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	16
	
	文峪河
	司马
	省考
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	17
	
	汾河
	思贤村
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	18
	
	磁窑河
	武良
	省考
	交城
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	是
	

	19
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	文水
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	20
	
	双池河
	官桑园
	省考
	交口
	断流
	断流
	Ⅲ
	/
	

	21
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	离石
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	22
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	离石
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	23
	
	三川河
	大武
	省考
	方山
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	

	24
	
	三川河
	马坊
	省考
	方山
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅲ
	是
	

	25
	
	三川河
	寨东桥
	省考
	柳林
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	是
	


附表3
2026年3月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	2026年3月
	2025年3月
	较上年同期变化情况

（改善、恶化、降类、无变化）

	
	
	
	
	
	水质类别
	水质状况
	水质类别
	水质状况
	

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅰ
	优
	降类

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅳ
	轻度污染
	改善

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅳ
	轻度污染
	改善

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅲ
	良好
	恶化

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	8
	
	三川河
	交口镇
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	9
	
	湫水河
	碛口
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅳ
	轻度污染
	无变化

	10
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	11
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	12
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	13
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	14
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	15
	
	文峪河
	冀村
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	16
	
	文峪河
	司马
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	17
	
	汾河
	思贤村
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	18
	
	磁窑河
	武良
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	19
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	20
	
	双池河
	官桑园
	省考
	断流
	/
	断流
	/
	/

	21
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	22
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	23
	
	三川河
	大武
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	24
	
	三川河
	马坊
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	25
	
	三川河
	寨东桥
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化


附表4

2026年1-3月国省考核地表水监测断面水质同比改善或恶化表

	序号
	流域
	所在水体
	断面名称
	断面级别
	2026年1-3月
	2025年1-3月
	较上年同期变化情况

（改善、恶化、降类、无变化）

	
	
	
	
	
	水质类别
	水质状况
	水质类别
	水质状况
	

	1
	汾河流域
	文峪河
	北峪口
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅰ
	优
	降类

	2
	
	文峪河
	南姚
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅳ
	轻度污染
	改善

	3
	
	磁窑河
	安固桥
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	4
	
	岚河
	曲立
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	5
	黄河流域
	屈产河
	裴沟
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	6
	
	三川河
	两河口桥
	国考
	Ⅳ
	轻度污染
	Ⅲ
	良好
	恶化

	7
	
	三川河
	西崖底
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	8
	
	三川河
	交口镇
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	9
	
	湫水河
	碛口
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	10
	
	蔚汾河
	碧村
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	11
	
	岚漪河
	裴家川口
	国考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	12
	
	黄河
	兴神大桥
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	13
	
	黄河
	柏树坪
	国考
	Ⅱ
	优
	Ⅰ
	优
	降类

	14
	汾河流域
	文峪河
	岔口
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅱ
	优
	无变化

	15
	
	文峪河
	冀村
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	16
	
	文峪河
	司马
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	17
	
	汾河
	思贤村
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	18
	
	磁窑河
	武良
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅱ
	优
	降类

	19
	
	磁窑河
	裴会
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	20
	
	双池河
	官桑园
	省考
	断流
	/
	断流
	/
	/

	21
	黄河流域
	三川河
	沙会则
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	22
	
	三川河
	贺家塔
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化

	23
	
	三川河
	大武
	省考
	Ⅱ
	优
	Ⅲ
	良好
	改善

	24
	
	三川河
	马坊
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅰ
	优
	降类

	25
	
	三川河
	寨东桥
	省考
	Ⅲ
	良好
	Ⅲ
	良好
	无变化


附表5

全市地表水国考断面达目标主要污染物浓度控制预测分析表

	序号
	控制县（市、区）
	所在水体
	断面名称
	1-3月影响目标任务主要超标污染物浓度
	达目标需控制的主要污染物预测浓度

	1
	柳林县
	三川河
	三川河两河口桥
	氨氮（0.05）、总磷（0.18）
	总磷≤0.187、氨氮≤0.983


单位：mg/L
附表6

2026年3月全市地表水国考断面“热点”监测数据
	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项目

	孝义市
	南姚
	11
	2026/3/3
	氨氮（00:00、20:00时，浓度范围为2.003-2.256mg/L，超Ⅴ类标准0.002-0.13倍）

	
	
	
	2026/3/14
	氨氮（12:00-20:00时，浓度范围为2.302-3.564mg/L，超Ⅴ类标准0.15-0.78倍）

	
	
	
	2026/3/15
	氨氮（00:00-20:00时，浓度范围为2.150-5.983mg/L，超Ⅴ类标准0.08-1.99倍）
总磷（08:00-12:00时，浓度范围为0.439-0.636mg/L，超Ⅴ类标准0.10-0.59倍）

	兴县
	裴家川口
	2
	2026/3/2
	总磷（08:00-12:00时，浓度范围为0.409-0.411mg/L，超Ⅴ类标准0.02-0.03倍）

	临县
	碛口
	8
	2026/3/14
	氨氮（04:00、20:00时，浓度范围为2.100-4.935mg/L，超Ⅴ类标准0.05-1.47倍）
总磷（04:00时，浓度值为0.803mg/L，超Ⅴ类标准1.01倍）

	
	
	
	2026/3/15
	氨氮（00:00-04:00时，浓度范围为3.016-3.191mg/L，超Ⅴ类标准0.51-0.60倍）
总磷（00:00-08:00时，浓度范围为0.407-0.483mg/L，超Ⅴ类标准0.02-0.21倍）

	
	
	
	2026/3/23
	氨氮（16:00-20:00时，浓度范围为2.292-2.496mg/L，超Ⅴ类标准0.15-0.25倍）

	
	
	
	2026/3/28
	氨氮（20:00时，浓度值为2.537mg/L，超Ⅴ类标准0.27倍）

	柳林县
	三川河两河口桥
	18
	2026/3/3
	氨氮（00:00、20:00时，浓度范围为2.130-2.308mg/L，超Ⅴ类标准0.06-0.15倍）

	
	
	
	2026/3/4
	氨氮（00:00-08:00时，浓度范围为2.814-3.643mg/L，超Ⅴ类标准0.41-0.82倍）

	
	
	
	2026/3/5
	氨氮（00:00时，浓度值为2.011mg/L，超Ⅴ类标准0.01倍）

	
	
	
	2026/3/15
	氨氮（04:00、20:00时，浓度范围为2.044-2.265mg/L，超Ⅴ类标准0.02-0.13倍）

	
	
	
	2026/3/16
	氨氮（00:00-20:00时，浓度范围为2.546-3.419mg/L，超Ⅴ类标准0.27-0.71倍）

	
	
	
	2026/3/17
	氨氮（00:00时，浓度值为2.223mg/L，超Ⅴ类标准0.11倍）


	县（市、区）
	断面
	频次
	时间
	项目

	柳林县
	三川河

两河口桥
	18
	2026/3/24
	氨氮（12:00-16:00时，浓度范围为2.295-2.412mg/L，超Ⅴ类标准0.15-0.21倍）

	
	
	
	2026/3/29
	总磷（04:00时，浓度值为0.499mg/L，超Ⅴ类标准0.25倍）

	石楼县
	裴沟
	6
	2026/3/14
	氨氮（08:00时，浓度值为7.424mg/L，超Ⅴ类标准2.71倍）
总磷（08:00时，浓度值为0.791mg/L，超Ⅴ类标准0.98倍）

	
	
	
	2026/3/15
	氨氮（00:00、08:00-20:00时，浓度范围为2.243-3.006mg/L，超Ⅴ类标准0.12-0.50倍）

	中阳县
	交口镇
	5
	2026/3/30
	化学需氧量（20:00时，浓度值为306.4mg/L，超Ⅴ类标准6.66倍）

	
	
	
	2026/3/31
	氨氮（00:00-08:00、16:00时，浓度范围为6.961-10.549mg/L，超Ⅴ类标准2.48-4.27倍）
总磷（08:00、16:00时，浓度范围为1.173-1.852mg/L，超Ⅴ类标准1.93-3.63倍）
化学需氧量（00:00-04:00时，浓度范围为308.2-333.6mg/L，超Ⅴ类标准6.70-7.34倍）


附表7
2026年1-3月全市地表水国考断面环境质量排名

	排名
	河流
	断面
	水质指数（WQI）
	全省排名

	1
	黄河
	柏树坪
	3.3423
	19

	2
	文峪河
	北峪口
	3.487
	28

	3
	岚漪河
	裴家川口
	3.659
	33

	4
	黄河
	兴神大桥
	3.7029
	34

	5
	三川河
	西崖底
	3.7841
	39

	6
	岚河
	曲立
	3.9169
	43

	7
	蔚汾河
	碧村
	4.1748
	47

	8
	文峪河
	南姚
	4.9064
	57

	9
	磁窑河
	安固桥
	5.0294
	58

	10
	南川河
	交口镇
	5.34
	65

	11
	屈产河
	裴沟
	5.9066
	75

	12
	三川河
	三川河两河口桥
	6.5757
	82

	13
	湫水河
	碛口
	7.0279
	85


附表8

2026年1-3月全市地表水国考断面水质优良达标率表

	序号
	河流
	断面名称
	考核城市
	1月
	2月
	3月
	1-3月平均水质
	2026年水质目标
	达标率

	1
	黄河
	柏树坪
	柳林
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	100%

	2
	黄河
	兴神大桥
	兴县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	100%

	3
	岚河
	曲立
	岚县
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	4
	文峪河
	北峪口
	交城
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	5
	三川河
	西崖底
	离石
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	6
	屈产河
	裴沟
	石楼
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	7
	岚漪河
	裴家川口
	兴县
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	100%

	8
	磁窑河
	安固桥
	汾阳
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	100%

	9
	蔚汾河
	碧村
	兴县
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅲ
	100%

	10
	南川河
	交口镇
	中阳
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	100%

	11
	文峪河
	南姚
	孝义
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	100%

	12
	湫水河
	碛口
	临县
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	33%

	13
	三川河
	两河口桥
	柳林
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	0%
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