附件2:

“小火亡人”多发场所整治标准和措施

一是严格落实防火分隔措施。住宿与生产、储存、经营合用的商住场所，商铺店面与居住区域防火分隔符合消防安全技术要求，商铺店面内部有人员住宿的，住宿区域必须靠外墙、靠安全出口设置，并设置高不少于60cm、宽不少于30cm且距地面不高于90cm，且从内部开启的“逃生窗”，应使用防火隔墙、防火门等与经营区域进行完整分隔。居民住宅管道井、电缆井应严格

落实防火封堵要求，不得堆放可燃物。

二是保障安全疏散通道畅通。商住场所住宿与非住宿部分应设置独立的疏散设施，当确有困难时，应设置逃生软梯、钢爬梯等独立的辅助疏散设施。商住场所外窗不应设置金属栅栏，必须设置时，应开设易于从内部开启“逃生窗”及临时安全区，户外广告牌不得影响外窗逃生。小经营场所严禁堵塞、锁闭、占用疏散通道、安全出口。建筑物的公共门厅、疏散通道、楼梯间、安全出口和人员密集场所等公共区域严禁电动自行车停放充电、严禁堆放可燃物，常闭式防火门保证功能完好且处于常闭状态。

三是严禁违规搭建设置障碍物。商住场所的商铺店面不得设置夹层用于人员住宿。商住场所和小经营场所严禁采用易燃可燃彩钢板搭建临时建筑用于住宿、经营和仓储，严禁违规搭建建（构）筑物占用防火间距、消防车通道、消防车登高作业场地等区域，严禁违规使用易燃可燃材料装饰装修。小经营场所严禁设置影响疏散区域自然排烟的顶棚、雨篷等。

四是安全用火用电用气。商住场所和小经营场所经营区域电气线路均应设置漏电保护装置，使用金属管或阻燃套管敷设，电气线路、移动插座等不得直接安装、设置在可燃物上，严禁超负荷用电；使用电暖器等设备取暖时，严禁外物覆盖或烘烤衣物。居民住宅内使用电炉、火炉等取暖、做饭时，应远离可燃物；使用液化石油气钢瓶的，钢瓶存放处要保持通风良好，按要求定期检测，并防止高温和日光暴晒。

五是推进消防技防措施。结合火灾防控实际，鼓励和引导扩大独立感烟报警器、燃气报警器、简易喷淋装置、电梯阻车系统等技术手段应用范围。要结合智慧消防建设，加快推动物联网监控、预警系统建立。积极推动利用政府出资、社会福利资金、乡村振兴项目为商贸领域自建房、小旅馆等亡人火灾多发的场所配备早期预警及简易消防设施。鼓励引导物业公司采用有资质的电梯公司（或维保公司）在电梯轿厢内安装梯控系统，预防电动自行车进楼。

六是提升消防安全素质。深入推进消防“五进”宣传活动，充分利用街道、社区、楼宇固定宣传阵地，协调各级各类媒体，工作微信群、社区群、业主群等全媒体平台播发警示案例、宣传标语、隐患排查情况，普及强化“人人消防家家平安”理念。督促商贸单位定期开展灭火和逃生演练。

七是提升末端消防力量。督促重点单位建强微型消防站，按照“一站三队”（消防安全巡查队、消防知识宣传队和灭火救援先遣队）要求，积极履行定时防火巡查、常态消防宣传、应急扑救初起火灾的职能。