附件

交口县农村集中式饮用水水源地保护区划分结果表

序号	水源地名称	取水口位置	类型	埋藏条件	水质

类别	井深

(m)	水位

(m)	服务村庄	服务人口

(人)	取水量

(t/d)	主要超标项(超标倍数)	划分结果
经度	纬度
一级	二级	准保护区
1	川口集中供水水源地	36°53′9.07″	111°15′50.94″	地下水型	承压水	Ⅲ	540	394	川口、南岭、郑家岭、下蒿城、尹家川、张家川、贺家庄	3160	316.0	—	以井口为中心，半径30m的圆形区域，面积2826m2	不划分	—
2	讲理集中供水水源地	36°55′8.41″	111°30′21.53″	地下水型	承压水	Ⅳ	550	340	讲理村、兴唐村、孟家焉、张家庄	1381	207.15	总硬度（0.12）；

硫酸盐(0.2)	以井口为中心，半径30m的圆形区域，面积2826m2	不划分	—
3	桃红坡集中供水水源地	36°58′58.05″	111°28′17.89″	地下水型	承压水	Ⅲ	550	410	翼家沟、牛蹄洼、龙山、吉子沟、岭南、窑洼、子巷、栾子头、石圪塔、桃红坡、张村、黑龙神	3535	530.25	—	以井口为中心，半径35m的圆形区域，面积3846.5m2	不划分	—
4	蒲依集中供水水源地	36°54′30.61″	111°12′23.21″	地下水型	承压水	Ⅲ	97	68	蒲依、崔家洼、东沟、土塔、阳春堡、北庄、韩家庄、孔家庄、丁家焉、却不吃、土地沟、绪家焉	2009	60.27	—	以井口为中心，半径115m的圆形区域，面积41526.5m2	不划分	—
5	十二盘集中供水水源地	36°55′21.66″	111°18′17.74″	地下水型	潜水	Ⅲ	550	231	东洼、刘家外村、十二盘、田家坊、下村、尹家庄	1078	161.7	—	以井口为中心，半径30m的圆形区域，面积2826m2	以井口为中心，半径300m的圆形区域，

面积0.2826km2	—
6	元沟集中供水水源地	36°58′21.47″	111°26′02.43″	地下水型	潜水	Ⅲ	845	480	河底、交子、坛索、窑科、元沟、赵家沿	1430	143.0	—	以井口为中心，半径15m的圆形区域，面积706.5m2	以井口为中心，半径150m的圆形区域，面积70650m2	—
7	刘外集中供水水源地	36°56′05.75″	111°24′29.74″	地下水型	承压水	Ⅲ	700	500	河底、刘外、前村、西堡、西营堂	1075	161.26	—	以井口为中心，半径30m的圆形区域，面积2826m2	不划分	—
8	新峪集中供水水源地	37°00′02.90″	111°26′32.98″	地下水型	承压水	Ⅲ	85	65	北村、车足头、东家塘、冯家岗、上庄、新峪	1845	92.25	—	以井口为中心，半径100m的圆形区域，面积31400m2	不划分	—
9	野甘泉集中供水水源地	37°02′58.46″	111°14′38.08″	地下水型	潜水

（下降泉）	Ⅲ	—	—	盘盘峪、西交子、阳冶、窑科、峪岸坪	1053	100.53	—	以取水口为中心，半径50m的圆形区域，面积7850m2	以取水口为中心，半径500m的圆形区域，面积0.785km2	—
10	炭腰吉集中供水水源地	36°47′17.73″	111°18′46.56″	地下水型	潜水

(地下水截潜流)	Ⅲ	—	—	贺家洼、靳家沟、克俄、木瓜沟、前樊村、乔家庄、炭腰吉、田庄村	1538	107.66	—	以取水口为中心，半径50m的圆形区域，面积7850m2	以取水口为中心，半径500m的圆形区域，面积0.785km2	—